**Information für Hausbewohner**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom

bis

werden in diesem Gebäude Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Folgende Bereiche werden betroffen sein:

Für die bevorstehenden Arbeiten werden Flüssigkunststoffe eingesetzt, was die Sanierungsdauer im Vergleich zu konventionellen Verfahren beschleunigt und umfangreiche Abbruch- und Neuverlegungsarbeiten überflüssig macht.

Bei den verwendeten Flüssigkunststoffen handelt es sich um Polymethylmethacrylat-Harze, die bei der Verarbeitung, je nach Umgebungsbedingungen, immer einen geringen Anteil des monomeren Methylmethacrylats (MMA) freisetzen. Die Geruchsschwelle des MMAs ist sehr niedrig. Es kann daher zeitweise der typische MMA-Geruch in der Luft liegen.

Von der ausführenden Firma werden alle Voraussetzungen getroffen, um die Geruchsbelästigung so minimal wie möglich zu halten. Es wird empfohlen, für die Zeit der Arbeiten die Fenster geschlossen zu halten und nach abgeschlossenen Arbeiten durch gutes Durchlüften eventuelle Gerüche zu entfernen.

 Version 04/22